**注意：复制新卡有多种方案，阅读以下**

**1.链接好设备后，通过 MifareOneTool1软件进行操作【也就是M1T软件】**

**第一步:检测链接【出现NFC设备】**

**第二步:将自己的卡放上后【点击扫描卡片】后【点击检测加密】**

**第三步:【点击一键解原卡】等待解密过程，等待跳出对话框后保存DUMP文件，保存后将卡片拿开**

**第四步：放新的空白卡，直接把刚才的dump文件写入63块即可**

**注意：如写入dump解不开，卡片可以格式化**

**提取mfd文件视频教程地址：**

**https://www.bilibili.com/video/BV13g4y1q7HQ?from=search&seid=2739769794024020372**

**【解出的加密dump后写新卡有以下几种方法测试】  
1.cuid卡单独写mfd [写2次即可64块] 写满64块试一下**

**开不了就格式化**

1. **再把卡写dump写满63块试一下**

**开不了就格式化**

1. **，再试先写入mfd文件2次64块，再写dump文件显示64块后再试试**

**以上3个写入方案基本是有一个可以成功解锁的**